Բենզին սեդան սպասարկող

Ղեկը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ձախ

Թափքը․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․սեդան

Դռների քանակը /բացման տարբերակ/․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․4 /ստանդարտ/

Շարժիչի ծավալ (լ) ոչ պակաս…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…...…1,5 T Շարժիչի էկոլոգիական դաս .........…..…..…..…..…..…..….................ԵՎՐՈ 5 Վառելիքի տեսակ……….….………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…………բենզին Նստատեղերի քանակ .........…..…..…..…..…..…....................................5 Շարժիչի հզորություն (ձ/ուժ/պտտ.ր) ոչ պակաս......................................150/5500 Քարշող անիվներ……….…….……..…..…..…..…..…..…..…..…..….....…..……....առջևի Փոխանցման տուփ……..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….....……….ավտոմատ CVT Վառելիքի ծախսը խառը ռեժիմ(լ) ոչ ավել....…..…..…..…..…..…..….....................7 Առավելագույն արագություն(կմ/ժ) ոչ պակաս..…..…..…..…..…..…..….........170 Երկարություն(մմ) ոչ պակաս…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….........4630 Լայնություն(մմ) ոչ պակաս…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….....…..1750 Բարձրություն(մմ) ոչ պակաս .…..…..…..…..…..…..…..…..…..…......….…..1435 Անիվային բազա(մմ) ոչ պակաս․․․․․․…..…..…..…..…..…..…..…...…..…..…......2700 Բեռնախցիկի ծավալ (լ) ոչ պակաս.…..…..…..…..…..…..…..…..…..…............400 Դատարկ քաշը (կգ) ոչ ավել.…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….……...…1440 Ճանապարհային բարձրություն (ծանրաբեռնված)` (մմ) ոչ պակաս․․․․․․․․․․․․.....…125 Վառելիքի բաքի տարողունակությունը(լ) ոչ պակաս…...................................50 լ

Ավտոմեքենայի գույնը սև (այլ գույների դեպքում համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)

Անվտանգության բարձիկներ (վարորդ և ուղևոր,), ABS, TPMS, EBD, համակարգ, կայանման զգուշացնող համակարգ /հետևի/, կենտրոնական փական, իմմոբիլայզեր, հեռակառավարմամբ բանալի, հակաառևանգման համակարգ, ամբողջական էլեկտրական ապակիներ, հակաարևային ապակի, ձեռքհենակ/առջևի /, ղեկը ուժեղացուցիչով, ղեկը կարգավորվող (բարձրություն), կոնդիցիոներ, կրուիզ համակարգ, մոնիտոր, կողային հայելիները էլեկտրական, աուդիո համակարգ, LED /առջևի/, հայելիների թարթիչներ, հակամառախուղային լուսարձակներ, արգելակման 3-րդ լուսարձակ, հետևի տեսախցիկ, ալյումինե անվահեծ- ոչ պակաս R17, ոչ ավել R18: Վճարովի սպասարկման ծառայությունները երաշխիքային ժամանակահատվածում զեղչվեն առնվազն 20 տոկոսով:

**Պարտադիր պայման․**

Ավտոմեքենան պետք է լինի նոր, չօգտագործված և համապատասխանի ձեռքբերման տարեթվին։ Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ։

Մատակարարը պետք է ունենա՝ ավտոպահեստամասերի /ընթացային, թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը․ ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վուլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, ղեկային մասի, շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ։

Մատակարարը պետք է հանդիսանա արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը և պետք է տրամադրի առնվազն 3 տարի կամ 100 000 կմ գործարանային (արտադրողի կողմից տրամադրվող) երաշխիք:

Մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, որի համապատասխանության գնահատումը կարող է իրականացվել նաև ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով։

**Հավելյալ պարտադիր պայմաններ՝** պահեստային անվադող ամբարձիչ /դամկրատ/ և անվադող քանդելու սարք /կլյուչ/։

Մատակարարման ժամկետը 90-120 օր։

Технические характеристики пассажирского бензинового седана

Рулевое колесо ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․левое

Кузов․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․седан

Количество дверей /вариант открывания/․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․4 /стандартный/

Объем двигателя (л) не менее.....…..…..…...…..…..…..…..…1,5 т.

Экологический класс двигателя ........…..…..…..…..…. Евро 5

Тип топлива..........….………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. бензин

количество мест .........…..…..…..…..…..…....................................5

Мощность двигателя (л. с. / Мощность / об.R) не меньше...... 150/5500

Тяговые колеса.....…….……..…..…..…..…..…..…..…..…..….....…..передняя

Коробка передач........…..…..…..…..…..…..…..…..…..…....автоматический, вариатор расход топлива смешанный режим (л) не более....…..…..…..…..…..…..…............7 Максимальная скорость (км / ч) не менее..…..…. 170

Длина не менее 4630

Ширина (мм) не менее…..…..…..…..…..…1750

Высота не менее (мм).…..…..…..…..…..….1435

Колесная база (мм) не менее․․․․․․.....…..2700

Объем багажного отделения (л) не менее …............400

Вес пустого автомобиля (кг) не более.…..…..…..…..…..…..1440

Высота дорожного просвета не менее (мм) ․․․․․․․․․․․․......125

Вместимость топливного бака(л) не менее .....................................50 л

Цвет автомобиля черный (в случае других цветов согласовать с заказчиком)

Подушки безопасности (водитель и пассажир,), ABS, TPMS, EBD, система, система предупреждения о парковке /сзади/, центральный замок, иммобилайзер, ключ с дистанционным управлением, сигнализация, полностью электрические стеклоподъемники, солнцезащитное стекло, руль с усилителем/спереди /, рулевое управление с усилителем, регулируемое рулевое управление (высота), кондиционер, круизная система, монитор, боковые зеркала с электроприводом, аудиосистема, светодиодный /спереди/, зеркала заднего вида мигалки, противотуманные фары, 3-я тормозная фара, камера заднего вида, алюминиевые диски- на услуги платного обслуживания предоставляется скидка не менее 20 процентов в течение гарантийного срока:

**Обязательное условие․**

Автомобиль должен быть новым, неиспользованным и соответствовать дате приобретения. Пробег автомобиля на момент приемки от поставщика не должен превышать 1000 км.

Поставщик должен располагать: складом /магазином автозапчастей/ ходовых частей, запасных частей для кузова / магазина, всеми необходимыми мастерскими для ремонта: технологическим оборудованием, электрикой, смазкой, регулировкой ходовой части, вулканизацией, ремонтом форсунок, рулевого управления, двигателя, трансмиссии и мостов, диагностикой автомобиля и другим необходимым оборудованием и услугами.

Поставщик должен быть официальным представителем производителя и должен предоставить заводскую (предоставляемую производителем) гарантию не менее 3 лет или 100 000 км.:

Товары, поставляемые в рамках тендера, должны соответствовать требованиям закона правительства Республики Армения от 2015 года. в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 30 января 2011 г. № 71-N, оценка соответствия которого также может быть проведена в порядке, установленном Правительством Республики Армения.

Дополнительные обязательные предметы: подъемник для запасных шин /дамкрат/ и устройство для снятия шин /ключ/.

Срок поставки 90-120 дней.