|  |  |
| --- | --- |
| Շարժիչ………….…………....……....բենզինայինԹափքը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ամենագնացԱվտոմեքենայի գույնը սև **Այլ գույների դեպքում ստանալ պատվիրատուի համաձայնությունը** Շարժիչի ծավալ ոչ պակաս (լ)………….……….2.0Շարժիչի հզորություն ոչ պակաս (ձ/ուժ)......170-ից, ոչ պակաս (ԿՎՏ/ժ) 125 –ից Դռների քանակ/բացման տարբերակ 5/ստանդարտՆստատեղերի քանակ ............................................5Քարշող անիվներ……….…………..……....չորս քաշող 4WDՓոխանցման տուփ………….....ավտոմատ /CVT/Առավելագույն արագություն ոչ պակաս (կմ/ժ)…..... ..160Երկարություն ոչ պակաս (մմ)…4600-ից Լայնություն ոչ պակաս (մմ)…1850-ից Բարձրություն ոչ պակաս (մմ)…1680-ից Անիվային բազա ոչ պակաս (մմ)…2700-ից Ավտոմեքենայի դատարկ քաշը ոչ ավել (կգ)…1700-ից Ճանապարհային բարձրություն ոչ պակաս (մմ).....․180Բեռնախցիկի ծավալ (լ) ոչ պակաս .………..….....450 |  |

 **Բենզին ամենագնաց /չորս քաշող/ ծառայողական**

 Անվտանգության բարձիկներ (վարորդ և ուղևոր, արջևի նստատեղեր), ABS, TPMS, ESC, EBD, համակարգ , կայանման զգուշացնող համակարգ / հետևի/, կենտրոնական փական, իմմոբիլայզեր, հեռակառավարմամբ բանալի, հակաառևանգման համակարգ, ամբողջական էլեկտրական ապակիներ, հակաարևային ապակի, ձեռքհենակ/առջևի/, ղեկը ուժեղացուցիչով, ղեկը կարգավորվող (բարձրություն), կոնդիցիոներ, կրուիզ համակարգ, մոնիտոր, կողային հայելիները էլեկտրական, աուդիո համակարգ, LED/ առջևի/, հակամառախուղային լուսարձակներ, կաշեպատ / և կամ արհեստական բարձրակարգ կաշի/ սրահ, արգելակման 3-րդ լուսարձակ, ետևի տեսախցիկ, ալյումինե անվահեծ- ոչ պակաս R18, ոչ ավել R20:

 **Մատակարարը պետք է հանդիսանա արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը և պետք է տրամադրի առնվազն 3 տարի կամ 100 000 կմ գործարանային (արտադրողի կողմից տրամադրվող) երաշխիք:**

Մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, որի համապատասխանության գնահատումը կարող է իրականացվել նաև ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով։ Վճարովի սպասարկման ծառայությունները երաշխիքային ժամանակահատվածում զեղչվեն առնվազն 20 տոկոսով:

**Պարտադիր պայման․**

Ավտոմեքենան պետք է լինի նոր, չօգտագործված և համապատասխանի ձեռքբերման տարեթվին։ Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ։

Մատակարարը պետք է ունենա՝ ավտոպահեստամասերի /ընթացային, թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը․ ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վուլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, ղեկային մասի, շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ։

 Մատակարարը պետք է հանդիսանա արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը և պետք է տրամադրի առնվազն 3 տարի կամ 100 000 կմ գործարանային (արտադրողի կողմից տրամադրվող) երաշխիք:

Մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, որի համապատասխանության գնահատումը կարող է իրականացվել նաև ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով։

**Հավելյալ պարտադիր պայմաններ՝** պահեստային անվադող ամբարձիչ /դամկրատ/ և անվադող քանդելու սարք /կլյուչ/։

Մատակարարման ժամկետը 90-120 օր։

Технические характеристики пассажирского бензинового внедорожника

Двигатель.............…………....……....бензиновый

Кузов ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․Внедорожник

Цвет автомобиля черный

В случае других цветов получить согласие заказчика

Объем двигателя не менее (л).............……….2.0

Мощность двигателя не менее (л. с. / Мощность):.....От 170, не менее (кВтч) 125

Количество дверей/вариант открывания ………………5/стандарт

Количество мест ............................................5

Буксирные колеса..........…………..……....четыре 4WD

Коробка передач.................автоматический / вариатор/

Максимальная скорость не менее (км / ч)........ ..160

Длина не менее (мм)...от 4600

Ширина не менее (мм)...от 1850

Высота не менее (мм)...от 1680

Колесная база не менее (мм)...от 2700

Вес пустого автомобиля (кг) не более...от 1700

Высота дорожного просвета не менее (мм).....․180

Объем багажного отделения (л) не менее:………..….....450

Подушки безопасности (водитель и пассажир, сиденья с откидной спинкой), ABS, TPMS, ESC, EBD, система , система предупреждения о парковке / сзади/, центральный замок, иммобилайзер, ключ с дистанционным управлением, сигнализация, полностью электрические стеклоподъемники, солнцезащитное стекло, подлокотник/спереди/, рулевое управление с усилителем, рулевое управление регулируется (высота), кондиционер, круизная система, монитор, боковые зеркала с электроприводом, аудиосистема, светодиодные/ передние/, противотуманные фары, кожзаменитель / и/ искусственная высококачественная кожа / салон, 3-я тормозная фара, камера заднего вида, алюминиевые диски- не меньше R18, не больше R20:

Поставщик должен быть официальным представителем производителя и должен предоставить заводскую (предоставляемую производителем) гарантию не менее 3 лет или 100 000 км.:

Товары, поставляемые в рамках тендера, должны соответствовать требованиям закона правительства Республики Армения от 2015 года. в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 30 января 2011 г. № 71-N, оценка соответствия которого также может быть проведена в порядке, установленном Правительством Республики Армения. Услуги платного обслуживания со скидкой не менее 20 процентов в течение гарантийного срока:

Обязательное условие․

Автомобиль должен быть новым, неиспользованным и соответствовать дате приобретения. Пробег автомобиля на момент приемки от поставщика не должен превышать 1000 км.

Поставщик должен располагать: складом /магазином автозапчастей/ ходовых частей, запасных частей для кузова / магазина, всеми необходимыми мастерскими для ремонта: технологическим оборудованием, электрикой, смазкой, регулировкой ходовой части, вулканизацией, ремонтом форсунок, рулевого управления, двигателя, трансмиссии и мостов, диагностикой автомобиля и другим необходимым оборудованием и услугами.

Поставщик должен быть официальным представителем производителя и должен предоставить заводскую (предоставляемую производителем) гарантию не менее 3 лет или 100 000 км.:

Товары, поставляемые в рамках тендера, должны соответствовать требованиям закона правительства Республики Армения от 2015 года. в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 30 января 2011 г. № 71-N, оценка соответствия которого также может быть проведена в порядке, установленном Правительством Республики Армения.

Дополнительные обязательные предметы: подъемник для запасных шин /дамкрат/ и устройство для снятия шин / ключ/.

Срок поставки 90-120 дней.