**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՍԵԴԱՆ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NN** |  |  **Անվանումը** | **Տեխնիկական բնութագիրը** |
|  | Մարդատար մեքենաներ | Շարժիչը | ոչ պակաս 4 գլանային մխոց առավելագույնը 6, շղթայով, վառելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար ոչ ավել 12 լիտր /օդորակիչի շահագործման ժամանակ/, 2,0-3,0 լիտր աշխատանքային ծավալով: Վառելիքի տեսակը՝ բենզին /АИ-92-95/, ձիաուժը՝ ոչ պակաս 178  |
| Փոխանցման տուփը | Փոխանցման տուփը ավտոմատ, առնվազն 6 աստիճան |
| Չափսերը /մմ/ | Երկարություն՝ ոչ պակաս 4800Լայնություն՝ ոչ պակաս 1815Բարձրություն՝ ոչ պակաս 1400Ճանապարհային լուսածերպ՝ ոչ պակաս 130 |
| Քաշը /կգ/ | Ոչ պակաս 1280  |
| Բեռնատարողությունը / կգ/ | Ոչ պակաս 400 |
| Բեռնախցիկի ծավալը /լիտր/ | Ոչ պակաս 480 |
| Բակի տարողությունը/լիտր/ | Ոչ պակաս 50  |
| Անվադողերի չափսերը |  R 17-18 թեթևաձույլ անվահեծ, պահեստային անվադող՝ անվահեծանով |
| Թափքի տեսակը | **Սեդան**, գույնը՝ սև (այլ գույների դեպքում համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), 4 դուռ, նստատեղերի քանակը 5, առնվազն առջևի տանող 2WD,  |
| Արտադրության տարեթիվ  | Ձեռքբերման տարեթվով |
| Հարմարավետություն | Շարժիչի գործարկում Push Start կոճակով, սրահի նստատեղերի պաստառը կաշեպատ / կամ բարձր որակի արհեստական կաշի/ , գույնը սև կամ մուգ մոխրագույն, ղեկանիվը՝ բազմաֆունկցիոնալ, օդորակիչ, տաքացնող համակարգ, Bluetoothՙ առնվազն 1 USB, գործարանային AM/FM, ռադիոընդունիչ առնվազն 6 բարձրախոսով, LED Multi TOUCH մոնիտորով՝ ոչ պակաս 7 դույմ, հետընթացի տեսախցիկ, կայանման առջևի և հետևի ցուցիչներ(պարկտրոնիկ), կենտրոնական lock համակարգով, Լույսի ցուցիչ, Առջևի և հետևի ապակիները բարձրացնելու էլեկտրական սարքեր՝ «Auto» գործառույթով / վարորդ /, սրահի առջևի և հետևի գորգեր |
|  | Անվտանգությունը | Մեքենայի սրահում առնվազն 4 անվտանգության բարձիկ, սրահի յուրաքանչյուր նստատեղ ունենա իր առանձին ամրագոտին, հեռակառավարվող կենտրոնական փական, ESC համակարգ, ներառյալ ABS/ արգելակման ապաբլոկավորման համակարգ, հակաառևանգման համակարգ, առջևի և հետևի հակամշուշային լապտերներ, էլեկտրակառավարվող և տաքացվող արտաքին հայելիներ  |
| Երաշխիք | **Մատակարարը պետք է հանդիսանա արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը և պետք է տրամադրի առնվազն 3 տարի կամ 100 000 կմ գործարանային (արտադրողի կողմից տրամադրվող) երաշխիք:** |
| Պարտադիր պայման  | Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ |
| Տրանսպորտային միջոցը պետք է համապատասխանի Եվրո 5 ստանդարտին |
| Մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, որի համապատասխանության գնահատումը կարող է իրականացվել նաև ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով։ |
| Մատակարարը պետք է ունենա՝ ավտոպահեստամասերի /ընթացային,թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ,վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վուլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, ղեկային մասի, շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև՝ զոդման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն):Վճարովի սպասարկման ծառայությունները երաշխիքային ժամանակահատվածում զեղչվեն առնվազն 20 տոկոսով: Մատակարարման ժամկետը 90-120 օր։ |
| Հավելյալ պարտադիր պայմաններ | **Պահեստային լիաչափ անվադող (օգտագործման համար անհրաժեշտ լրակազմ):** |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЖЕБНОГО СЕДАНА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NN** |  |  **Անվանումը** | **Տեխնիկական բնութագիրը** |
|  | Легковые автомобили | двигатель | не менее 4 цилиндров цилиндра макс. 6, с контуром, расход топлива не более 12 литров на 100 км / Время работы кондиционера/, с рабочим объемом 2,0-3,0 литра: Тип топлива: бензин /АИ-92-95/, мощность: не менее 178 л. с. |
| Коробка передач | Автоматическая, не менее 6 ступеней |
| Размеры /мм/ | Длина: не менее 4800Ширина: не менее 1815Высота: не менее 1400Дорожный просвет: не менее 130 |
| Вес /кг/ | Не менее 1280 |
| Грузоподъемность / кг/ | Не менее 400 |
| Объем багажника /литр/ | Не менее 480 |
| Вместимость бензабака/литр/ | Не менее 50 |
| Размеры шин |  Легкосплавные диски R 17-18,  |
| Тип кузова | Седан, Цвет черный (в случае других цветов по согласованию с заказчиком), 4 двери, количество мест 5, по крайней мере, 2WD впереди, |
| Год выпуска | По дате приобретения |
| Комфорт | Запуск двигателя с помощью кнопки «Пуск», обивка сидений в салоне кожаная / или высококачественная искусственная кожа/ , Цвет черный или темно-серый, рулевое колесо многофункциональное, кондиционер, система обогрева, Bluetooth: минимум 1 USB, заводской AM/FM, радиоприемник с не менее чем 6 динамиками, светодиодный мультитач-монитор не менее 7 дюймов, Камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади(парктроник), с системой центрального замка, световой индикатор, передний и задний электроприборы для поднятия стекол с функцией "авто" / водитель /, коврики спереди и сзади салона |
|  | Безопасность | По крайней мере, 4 подушки безопасности в салоне автомобиля, каждое сиденье в салоне имеет отдельный ремень безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, систему ESC, включая систему разблокировки ABS/ тормозов, сигнализацию, передние и задние противотуманные фары, наружные зеркала с электроприводом и подогревом |
| Гарантия | **Поставщик должен быть официальным представителем производителя и должен предоставить заводскую (предоставляемую производителем) гарантию не менее 3 лет или 100 000 км.:** |
| Обязательное условие | Пробег автомобиля на момент приемки у поставщика не должен превышать 1000 км. |
| Транспортное средство должно соответствовать стандарту Евро 5 |
| Товары, поставляемые в рамках тендера, должны соответствовать требованиям закона правительства Республики Армения от 2015 года. в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 30 января 2011 г. № 71-N, оценка соответствия которого также может быть проведена в порядке, установленном Правительством Республики Армения. |
| У поставщика должны быть: автозапчасти /процесс,запчасти для кузова/ склад или магазин, все мастерские, необходимые для ремонта (возможность проведения процесса, электрификации, смазки, регулировки колесной базы, вулканизации, ремонта форсунок, ремонта рулевого управления, двигателя, трансмиссии и мостов, диагностики автомобиля и другого необходимого оборудования и услуг, а также выполнения работ по пайке и покраске кузова):Услуги платного обслуживания со скидкой не менее 20 процентов в течение гарантийного срока: Срок поставки 90-120 дней. |
| Дополнительные обязательные условия | **Запасная полноразмерная шина (комплект, необходимый для использования):** |