**ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՄԵՆԱԳՆԱՑ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |
| --- | --- |
| Շարժիչ………….…………....……....էլեկտրական  Թափքը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․Suv  Ղեկը -----------------------------Ձախ  Ավտոմեքենայի գույնը սև (այլ գույների դեպքում համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)  Շարժիչի հզորություն ոչ պակաս (ձ/ուժ)......150-ից,  Մարտկոցների համախմբված հզորությունը ոչ պակաս (ԿՎՏ/ժ) 55 –ից  Առավելագույն արագությունը ոչ պակաս 120 կմ/ժ  Արագ լիցքավորման հնարավորություն:  Դռների քանակ/բացման տարբերակ ․․․․․5/ ստանդարտ  Նստատեղերի քանակ ............................................5  Քարշող անիվներ……….…………..……....առջի  Երկարություն ոչ պակաս (մմ)…4400-ից  Լայնություն ոչ պակաս (մմ)…1800-ից  Բարձրություն ոչ պակաս (մմ)…1650-ից  Անիվային բազա ոչ պակաս (մմ)…2600-ից  Ավտոմեքենայի դատարկ քաշը ոչ ավել (կգ)…1800-ից  Ճանապարհային լուսածերպ`(մմ) ոչ պակաս...․..…..150  Բեռնախցիկի ծավալ ոչ պակաս (լ)…..….....400  Միջինացված վազքը` բացառապես էլեկտրական շարժիչով, մեկ լիցքավորմամբ ոչ պակաս (կմ) ...400-ից  Մարտկոցի նախատաքացման և հովացման համակարգ  Օպերացիոն համակարգը՝ ռուսերեն կամ անգլերեն |  |

Անվտանգության բարձիկներ (վարորդ և ուղևոր), ABS,EBD, TPMS, ESC համակարգ, վարման ռեժիմներ՝ ոչ պակաս ECO, strandard, կայանման զգուշացնող համակարգ /հետևի/, կենտրոնական փական, իմոբիլայզեր, հեռակառավարմամբ բանալի , հակաառևանգման համակարգ, START սեղմակ, ամբողջական էլեկտրական ապակիներ, առջևի ձեռքհենակ, ղեկը ուժեղացուցիչով, LED /առջևի և ետևի/, կրուիզ համակարգ, կոնդիցիոներ, կաշեպատ / և կամ արհեստական կաշի/ սրահ, արգելակման 3-րդ լուսարձակ, սենսորային մոնիտոր, աուդիո համակարգի առկայություն, ավտոմեքենայի հետ պետք է տրամադրվի լիցքավորման մալուխը համապատասխան գլխիկով, ինչպես նաև արագ լիցքավորման սարք առնվազն 7 կՎտ հզորությամբ (220 Վ), ալյումինե անվահեծ- ոչ պակաս R17 , ոչ ավել R20:

**Պարտադիր պայման․**

Ավտոմեքենան պետք է լինի նոր, չօգտագործված և համապատասխանի ձեռքբերման տարեթվին։ Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ։

Մատակարարը պետք է ունենա՝ ավտոպահեստամասերի /ընթացային, թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը․ ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վուլկանացման, ղեկային մասի, շարժիչի, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ։

Մատակարարը պետք է հանդիսանա արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը և պետք է տրամադրի առնվազն 3 տարի կամ 100 000 կմ գործարանային (արտադրողի կողմից տրամադրվող) երաշխիք:

Մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, որի համապատասխանության գնահատումը կարող է իրականացվել նաև ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով։

**Հավելյալ պարտադիր պայմաններ՝** պահեստային անիվ, ամբարձիչ /դամկրատ/ և անիվ քանդելու սարք /կլյուչ/։

Մատակարարման ժամկետը մինչև 2024թ․ դեկտեմբերի 20։

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Двигатель.............…………....……....электрический

Кузов ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․Внедорожник

Руль --------------------------------- левый

Цвет автомобиля черный (в случае других цветов по согласованию с заказчиком)

Мощность двигателя не менее (л. с. / Мощность):.....Из 150,

Совокупная емкость аккумуляторов не менее (кВтч) 55

Максимальная скорость не менее 120 км / ч

Возможность быстрой зарядки:

Количество дверей / вариант открывания: 5 / стандарт

Количество мест ............................................5

Буксирные колеса..........…………..……....спереди

Коробка передач...................…......…......e / pH

Длина не менее (мм)...от 4400

Ширина не менее (мм)...от 1800

Высота не менее (мм)...от 1650

Колесная база не менее (мм)...от 2600

Вес пустого автомобиля (кг) не более...от 1800

Дорожный просвет: (мм) не менее...․..…..150

Объем багажного отделения не менее (л).....….....400

Усредненный пробег: исключительно с электродвигателем, не менее чем на одном заряде (км)...От 400

Система подогрева и охлаждения аккумулятора

Операционная система: русская или английская.

Подушки безопасности (водитель и пассажир), ABS,EBD, TPMS, система ESC, режимы вождения: не менее ECO, strandard, система предупреждения парковки / сзади /, центральный замок, иммобилайзер, ключ с дистанционным управлением , сигнализация, зажим для запуска, полностью электрические стеклоподъемники, руль с усилителем, светодиодный /спереди и сзади/, круизная система, кондиционер, кожаное покрытие / и/ искусственная кожа / салон, 3-я тормозная фара, сенсорный монитор, наличие аудиосистемы, шнур подключения должен поставляться с автомобилем с соответствующими головками, а также устройство быстрой зарядки мощностью не менее 7 кВт (220 В), алюминиевые диски-не менее R17 , не более R20:

Обязательное условие․

Автомобиль должен быть новым, неиспользованным и соответствовать дате приобретения. Пробег автомобиля на момент приемки от поставщика не должен превышать 1000 км.

Поставщик должен располагать: складом /магазином автозапчастей/ ходовых частей, запасных частей для кузова / магазина, всеми необходимыми мастерскими для ремонта: технологическим оборудованием, электрикой, смазкой, регулировкой ходовой части, вулканизацией, рулевого управления, двигателя, диагностикой автомобиля и другим необходимым оборудованием и услугами.

Поставщик должен быть официальным представителем производителя и должен предоставить заводскую (предоставляемую производителем) гарантию не менее 3 лет или 100 000 км.:

Товары, поставляемые в рамках тендера, должны соответствовать требованиям закона правительства Республики Армения от 2015 года. в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 30 января 2011 г. № 71-N, оценка соответствия которого также может быть проведена в порядке, установленном Правительством Республики Армения.

Дополнительные обязательные предметы: подъемник для запасных шин /дамкрат/ и устройство для снятия шин / ключ/.

Срок доставки до 20 декабря 2024 г.