Т

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԵԴԱՆ

|  |  |
| --- | --- |
| Շարժիչ………….…………....……....էլեկտրական  Թափքը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․սեդան  Ղեկը ----------------------------- ձախ  Ավտոմեքենայի գույնը սև (այլ գույների դեպքում ստանալ պատվիրատուի համաձայնությունը)  Շարժիչի հզորություն ոչ պակաս (ձ/ուժ)......134-ից, ոչ պակաս (ԿՎՏ/ժ) 100 –ից ,  Մարտկոցների համախմբված հզորությունը ոչ պակաս (ԿՎՏ/ժ) 55 –ից  Արագ լիցքավորման հնարավորություն:  Դռների քանակ/բացման տարբերակ ․․․․․4/ստանդարտ  Նստատեղերի քանակ ............................................5  Քարշող անիվներ……….…………..……....առջևի  Առավելագույն արագություն ոչ պակաս (կմ/ժ)…. ..120  Երկարություն ոչ պակաս (մմ)…4620-ից  Լայնություն ոչ պակաս (մմ)…1780-ից  Բարձրություն ոչ պակաս (մմ)…1430-ից  Անիվային բազա ոչ պակաս (մմ)…2700-ից  Ավտոմեքենայի դատարկ քաշը ոչ ավել (կգ)…1800-ից  Ճանապարհային լուսածերպ`(մմ) ոչ պակաս 125  Բեռնախցիկի ծավալ ոչ պակաս (լ)…..….....350  Միջինացված վազքը` բացառապես էլեկտրական շարժիչով, մեկ լիծքավորմամբ ոչ պակաս (կմ) ... 450-ից |  |

Անվտանգության բարձիկներ (վարորդ և ուղևոր), ABS,EBD, համակարգ, վարման ռեժիմներ՝ ECO, strandard/normal, կայանման զգուշացնող համակարգ / ետևի /, կենտրոնական փական, իմմոբիլայզեր, հեռակառավարմամբ բանալի, հակաառևանգման համակարգ, START սեղմակ, ամբողջական էլեկտրական ապակիներ, առջևի ձեռքհենակ, ղեկը ուժեղացուցիչով, կրուիզ համակարգ, կոնդիցիոներ, կաշեպատ / և կամ արհեստական կաշի/ սրահ, մոնիտոր, ետևի տեսախցիկ, աուդիո համակարգի առկայություն, ավտոմեքենայի հետ պետք է տրամադրվի լիցքավորման մալուխը համապատասխան գլխիկով, ինչպես նաև արագ լիցքավորման սարք առնվազն 7 կՎտ հզորությամբ (220 Վ), ալյումինե անվահեծ- ոչ պակաս R16 , ոչ ավել R18:

**Պարտադիր պայման․**

Ավտոմեքենան պետք է լինի նոր, չօգտագործված և համապատասխանի ձեռքբերման տարեթվին։ Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ։

Մատակարարը պետք է ունենա՝ ավտոպահեստամասերի /ընթացային, թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը․ ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վուլկանացման, ղեկային մասի, շարժիչի, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ։

Մատակարարը պետք է հանդիսանա արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը և պետք է տրամադրի առնվազն 3 տարի կամ 100 000 կմ գործարանային (արտադրողի կողմից տրամադրվող) երաշխիք:

Մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, որի համապատասխանության գնահատումը կարող է իրականացվել նաև ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով։

**Հավելյալ պարտադիր պայմաններ՝** պահեստային անիվ, ամբարձիչ /դամկրատ/ և անիվ քանդելու սարք /կլյուչ/։

Մատակարարման ժամկետը մինչև 2024թ․ դեկտեմբերի 20։