**ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |
| --- | --- |
| Շարժիչ………….…………....……....էլեկտրական  Ղեկը -----------------------------------Ձախ  Թափքը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․Suv  Ավտոմեքենայի գույնը սև (այլ գույների դեպքում ստանալ պատվիրատուի համաձայնությունը)  Շարժիչի հզորություն ոչ պակաս (ձ/ուժ)......220-ից, ոչ պակաս (ԿՎՏ/ժ) 150 –ից ,  Մարտկոցների համախմբված հզորությունը ոչ պակաս (ԿՎՏ/ժ) 55 –ից  Արագ լիցքավորման հնարավորություն:  Դռների քանակ/բացման տարբերակ ․․․․․5/ստանդարտ  Նստատեղերի քանակ ............................................5  Քարշող անիվներ……….…………..……....լիաքարշ  Երկարություն ոչ պակաս (մմ)…4600-ից  Լայնություն ոչ պակաս (մմ)…1900-ից  Բարձրություն ոչ պակաս (մմ)…1700-ից  Անիվային բազա ոչ պակաս (մմ)…2800-ից  Ավտոմեքենայի դատարկ քաշը ոչ ավել (կգ)…1800-ից  Ճանապարհային լուսածերպ`(մմ) ոչ պակաս...․..…..150  Բեռնախցիկի ծավալ ոչ պակաս (լ)…..….....400  Միջինացված վազքը` բացառապես էլեկտրական շարժիչով, մեկ լիցքավորմամբ ոչ պակաս (կմ) ...450-ից  Մարտկոցի նախատաքացման և հովացման համակարգ  Օպերացիոն համակարգը՝ ռուսերեն կամ անգլերեն |  |

Անվտանգության բարձիկներ (վարորդ և ուղևոր), ABS համակարգ, վարման ռեժիմներ՝ ոչ պակաս ECO, strandard, կայանման զգուշացնող համակարգ / հետևի /, կենտրոնական փական, իմոբիլայզեր, հեռակառավարմամբ բանալի , հակաառևանգման համակարգ, START սեղմակ, ամբողջական էլեկտրական ապակիներ, առջևի ձեռքհենակ, ղեկը ուժեղացուցիչով, LED /առջևի և ետևի/, կոնդիցիոներ, կաշեպատ / և կամ արհեստական կաշի/ սրահ, արգելակման 3-րդ լուսարձակ, սենսորային մոնիտոր, հետևի տեսախցիկ, աուդիո համակարգի առկայություն, ավտոմեքենայի հետ պետք է տրամադրվի լիցքավորման մալուխը համապատասխան գլխիկով, ինչպես նաև արագ լիցքավորման սարք առնվազն 7 կՎտ հզորությամբ (220 Վ), Ռադիո։ Ալյումինե անվահեծ- ոչ պակաս R17 , ոչ ավել R20:

**Պարտադիր պայման․**

Ավտոմեքենան պետք է լինի նոր, չօգտագործված և համապատասխանի ձեռքբերման տարեթվին։ Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ։

Մատակարարը պետք է ունենա՝ ավտոպահեստամասերի /ընթացային, թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը․ ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վուլկանացման, ղեկային մասի, շարժիչի, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ։

Մատակարարը պետք է հանդիսանա արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը և պետք է տրամադրի առնվազն 3 տարի կամ 100 000 կմ գործարանային (արտադրողի կողմից տրամադրվող) երաշխիք:

Մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, որի համապատասխանության գնահատումը կարող է իրականացվել նաև ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով։

**Հավելյալ պարտադիր պայմաններ՝** պահեստային անիվ, ամբարձիչ /դամկրատ/ և անիվ քանդելու սարք /կլյուչ/։

Մատակարարման ժամկետը մինչև 2024թ․ դեկտեմբերի 20։

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Двигатель.............…………....……....электрический

Кузов ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․Внедорожник

Цвет автомобиля черный (в случае других цветов получить согласие заказчика)

Руль --------------------------------- левый

Мощность двигателя не менее (л. с. / Мощность):.....От 220, не менее (кВтч) 150 ,

Совокупная емкость аккумуляторов не менее (кВтч) 55

Возможность быстрого смешивания:

Количество дверей / вариант открывания: 5 / стандарт

Количество мест ............................................5

Буксирные колеса..........…………..……....полный привод

Длина не менее (мм)...от 4600

Ширина не менее (мм)...от 1900

Высота не менее (мм)...от 1700

Колесная база не менее (мм)...от 2800

Вес пустого автомобиля (кг) не более...от 1800

Дорожный просвет: (мм) не менее...․..…..150

Объем багажного отделения не менее (л).....….....400

Усредненный пробег-исключительно с электродвигателем, не менее одного разгона (км)...От 450

Система подогрева и охлаждения аккумулятора

Операционная система: русская или английская.

Подушки безопасности (водитель и пассажир), система ABS, режимы вождения: не менее ECO, strandard, система предупреждения парковки / задняя /, центральный замок, иммобилайзер, ключ с дистанционным управлением , сигнализация, зажим для запуска, полностью электрические стеклоподъемники, руль с усилителем, светодиодный (передний и задний), кондиционер, кожаный чехол /и/ или искусственная кожа / салон, 3-я тормозная фара, сенсорный монитор, камера заднего вида, наличие аудиосистемы, в комплект поставки автомобиля должен входить шнур подключения с соответствующими головками, а также быстровозводимое устройство мощностью не менее 7 кВт (220 В), Радио. Алюминиевые диски - не менее R17, не более R20:

**Обязательное условие․**

Автомобиль должен быть новым, неиспользованным и соответствовать дате приобретения. Пробег автомобиля на момент приемки от поставщика не должен превышать 1000 км.

Поставщик должен располагать: складом /магазином автозапчастей/ ходовых частей, запасных частей для кузова / магазина, всеми необходимыми мастерскими для ремонта: технологическим оборудованием, электрикой, смазкой, регулировкой ходовой части, вулканизацией, ремонтом форсунок, рулевого управления, двигателя, трансмиссии и мостов, диагностикой автомобиля и другим необходимым оборудованием и услугами.

Поставщик должен быть официальным представителем производителя и должен предоставить заводскую (предоставляемую производителем) гарантию не менее 3 лет или 100 000 км.:

Товары, поставляемые в рамках тендера, должны соответствовать требованиям закона правительства Республики Армения от 2015 года. в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 30 января 2011 г. № 71-N, оценка соответствия которого также может быть проведена в порядке, установленном Правительством Республики Армения.

Дополнительные обязательные предметы: подъемник для запасных шин /дамкрат/ и устройство для снятия шин / ключ/.

Срок доставки до 20 декабря 2024 г.