**Հավելված 1**

**Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ի Ր SUV**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NN** |  |  **Անվանումը** | **Տեխնիկական բնութագիրը** |
|  | Մարդատար մեքենաներ | Շարժիչը | ոչ պակաս 4 գլանային մխոց առավելագույնը 6, շարային կամ V, վառելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար ոչ ավել 12 լիտր /օդորակիչի շահագործման ժամանակ, խառը ցիկլում/, 1,3-2,0 լիտր աշխատանքային ծավալով: Վառելիքի տեսակը՝ բենզին /АИ-95-98/, ձիաուժը՝ ոչ պակաս 130, ոչ ավել 180 |
| Փոխանցման տուփը | Փոխանցման տուփը ավտոմատ/DSG/CVT, առնվազն 5 աստիճան |
| Չափսերը /մմ/ | Երկարություն՝ 4300-4450Լայնություն՝ 1800-1850Բարձրություն՝ 1550-1700Ճանապարհային լուսածերպ (կլիռենս)՝ ոչ պակաս 180 մմ |
| Դատարկ Քաշը /կգ/ | Ոչ ավել 1500 |
| Բեռնախցիկի ծավալը /լիտր/ | Ոչ պակաս 350 |
| Բակի տարողությունը/լիտր/ | Ոչ պակաս 50  |
| Անվադողերի չափսերը |  R 15-17 թեթևաձույլ անվահեծ, պահեստային անվադող՝ անվահեծանով |
| Թափքի տեսակը | **SUV**, գույնը՝ սպիտակ կամ սև (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), 5 դուռ, նստատեղերի քանակը 5, 4 քարշակ 4WD |
| Արտադրության տարեթիվ  | Ձեռքբերման տարեթվով |
| Հարմարավետություն | Շարժիչի գործարկում Push Start կոճակով, սրահի նստատեղերի պաստառը կտոր / արհեստական կաշի/, գույնը սև կամ մուգ մոխրագույն, ղեկանիվը՝ բազմաֆունկցիոնալ,օդորակիչ, ղեկը ուժեղացուցիչով Android Auto, Apple Car, Bluetoothՙ առնվազն 1 USB, գործարանային AM/FM, ռադիոընդունիչ առնվազն 4 բարձրախոսով, LED մոնիտորով՝ ոչ պակաս 7 դույմ, հետընթացի տեսախցիկ, կայանման հետևի ցուցիչներ(պարկտրոնիկ), կենտրոնական lock համակարգով, Առջևի և հետևի ապակիները բարձրացնելու էլեկտրական սարքեր՝ «Auto» գործառույթով / վարորդ /, սրահի առջևի և հետևի գորգեր, արգելակման 3-րդ լուսարձակ |
|  | Անվտանգությունը | Մեքենայի սրահում առնվազն 2 անվտանգության բարձիկ, սրահի յուրաքանչյուր նստատեղ ունենա իր առանձին ամրագոտին, հեռակառավարվող կենտրոնական փական, ABS, ESP, հակաառևանգման համակարգ։ |
| Երաշխիք | **Մատակարարը պետք է հանդիսանա արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը և պետք է տրամադրի առնվազն 2 տարի կամ 100 000 կմ գործարանային (արտադրողի կողմից տրամադրվող) երաշխիք:** |
| Պարտադիր պայման  | Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ |
| Տրանսպորտային միջոցը պետք է համապատասխանի Եվրո 5 ստանդարտին |
| Մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, որի համապատասխանության գնահատումը կարող է իրականացվել նաև ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով։ |
| Մատակարարը պետք է ունենա՝ ավտոպահեստամասերի /ընթացային,թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ,վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վուլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, ղեկային մասի, շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև՝ զոդման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն):Վճարովի սպասարկման ծառայությունները երաշխիքային ժամանակահատվածում զեղչվեն առնվազն 10 տոկոսով: |
|  |  |