**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ**

2023 թվականի -ի N \_\_\_-Ն

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 6-Ի N 730-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ և 37-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հունիսի 6-ի «**Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1387-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության** շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ոչ պարենային արտադրանքների և ծառայությունների նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացման ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 730-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները`
2. N 13 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի.
3. N19, N22 և N 25 հավելվածները ուժը կորցրած ճանաչել:
4. Սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետը ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի մայիսի 09-ին, իսկ 1-ին կետի 2-րդ ենթակետը՝ պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

|  |  |
| --- | --- |
| **Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ** | **Ն. Փաշինյան** |

|  |
| --- |
| **Հավելված**  **ՀՀ կառավարության 2023թվականի**  **-ի N -Ն որոշման** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | «**Հավելված N 13**  **ՀՀ կառավարության 2019 թվականի**  **հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման** |

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ**

**ԲԵՏՈՆԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

(ԱՏԳ ԱԱ 7214 99 - ից, 7213 91 100 0, 7213 99 - ից, 7217 10 - ից, 7312 10 - ից ծածկագրին համապատասխան)

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20  թ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (տեսչական մարմնի անվանումը) | (գտնվելու վայրը) | (հեռախոսահամարը) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Անձնական կոդ | (պաշտոնը) | (անունը, ազգանունը, հայրանունը) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Անձնական կոդ | (պաշտոնը) | (անունը, ազգանունը, հայրանունը) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20  թ. | ավարտը\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20  թ. |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը) | (ՀՎՀՀ) |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (պետռեգիստրիհամարը) | տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը) | (հեռախոսահամարը) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը) | (հեռախոսահամարը) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ստուգման հրամանի ամսաթիվը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20  թ. | համարը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր**

**ԲԵՏՈՆԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ**

**ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NN ը/կ** | **Հարցը** | **Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը** | **Ստուգման անցկացման մեթոդը** | **Կշիռը** | **Մեկնա-բանու-թյուններ** | **Պատասխան** | | |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Արդյո՞քՀՀ տարածքում համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա և շրջանառության մեջ գտնվող պողպատե արտադրանքները (այսուհետ՝ պողպատե արտադրանքներ) ուղեկցվում են համապատասխանության սերտիֆիկատով: | ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 22-ի N 607-Ն որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) 6-րդ կետ | փաստա-թղթային | 30.0 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քՀՀ տարածքում համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա և շրջանառության մեջ գտնվող պողպատե արտադրանքները ուղեկցվում են հայերեն մակնշմամբ: | Կանոնակարգի 6-րդ կետ | տեսազննում | 1.0 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քՀՀ տարածքում համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա և շրջանառության մեջ գտնվող պողպատե արտադրանքները ուղեկցվում են համապատասխանության ազգային նշանի մակնշմամբ: | Կանոնակարգի 6-րդ կետ | տեսազննում | 0.5 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞ք ամրանային պողպատե ձողերի մեխանիկական ցուցանիշները (միջավայրի 20 0C /+15, -10/ փորձարկման ջերմային պայմաններում) համապատասխանում են աղյուսակ N 1-ով սահմանված արժեքներին։ | Կանոնակարգի 9-րդ կետ | փորձա-քննություն | 0.5 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քմեխանիկական փորձարկումների արդյունքները N 1 աղյուսակով սահմանված արժեքներից պակաս չեն: | Կանոնակարգի 10-րդ կետ | փորձա-քննություն | 0.5 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քամրանային ձողերի յուրաքանչյուր փորձարկման նմուշի համար խզման ժամանակավոր դիմադրության հարաբերությունը հոսունության ֆիզիկական սահմանի նկատմամբ 1,03 գործակցից պակաս չէ: | Կանոնակարգի 11-րդ կետ | փորձա-քննություն | 0.2 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քA 400, A 500 և A 600 դասերի ամրանային պողպատի խզման ժամանակավոր դիմադրությունը չի գերազանցում N 1 աղյուսակով սահմանված արժեքներից՝ 300 Ն/մմ2-ից ավելի: | Կանոնակարգի 13-րդ կետ | փորձա-քննություն | 0.7 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քպատրաստի ամրանային ձողերում քիմիական տարրերի զանգվածային մասերը համապատասխանում են N 2 աղյուսակով սահմանված արժեքներին: | Կանոնակարգի 14-րդ կետ | փորձա-քննություն | 0.7 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քեռակցելի ամրանային ձողերի համար մնացորդային տարրերի (քրոմ, պղինձ, նիկել) զանգվածային մասը յուրաքանչյուր տարրի համար 0,35 %-ից ավելի չէ, իսկ V, Mo-ի զանգվածային մասը պետք է լինի 0.10 % յուրաքանչյուր տարրի համար։ | Կանոնակարգի 15-րդ կետ | փորձա-քննություն | 0.5 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞ք ցածր ածխածնային պողպատից սառնաձգված՝ մինչև 0,25% պարբերական և հարթ տրամատով B-1 և Bp-1 դասի ե/բ կոնստրուկցիաների ամրանավորման համար մետաղալարի մեխանիկական ցուցանիշները համապատասխանում են N 3 աղյուսակով սահմանված արժեքներին։ | Կանոնակարգի 18-րդ կետ | փորձա-քննություն | 0.7 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞ք երկաթից կամ ոչ լեգիրված պողպատից, 0,6% կամ ավելի զանգվածային մասով ածխածին պարունակող մինչև 9 մմ տրամագծով մետաղալարերի, այդ թվում՝ B և Bр ամրանային դասերի մեխանիկական ցուցանիշներըհամապատասխանում են N 4 աղյուսակով սահմանված արժեքներին։ | Կանոնակարգի 19-րդ կետ | փորձա-քննություն | 0.7 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞ք մինչև 0,12 % ածխածին պարունակող պողպատե ամրալարի մեխանիկական ցուցանիշները համապատասխանում են N 5 աղյուսակով սահմանված արժեքներին: | Կանոնակարգի 20-րդ կետ | փորձա-քննություն | 0.7 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞ք մինչև 0,12 % ածխածին պարունակող պողպատե ամրալարի քիմիական ցուցանիշները համապատասխանում են N 6 աղյուսակով սահմանված արժեքներին: | Կանոնակարգի 20-րդ կետ | փորձա-քննություն | 0.7 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քառանց պատվածքի, ոլորված մետաղալարերով 3 մմ–ից ավելի լայնակի հատման առավելագույն չափով 7-լարանի ամրանային ճոպանի մեխանիկական ցուցանիշները համապատասխանում են N 7 աղյուսակով սահմանված արժեքներին: | Կանոնակարգի 26-րդ կետ | փորձա-քննություն | 0.7 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քպողպատե արտադրանքների մակերևույթի վրա չկան կեղևանքներ, գլոցածալքեր, փչուկներ և այլ տեսակի մետաղի գլոցման արատներ, որոնք կարող են խոչընդոտել դրանց օգտագործումը: | Կանոնակարգի 27-րդ կետ | տեսազննում և/կամ փորձաքննություն | 0.7 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞ք ամրանի տրամաչափի, կտրվածքի մակերեսի, հարթ և պարբերական պրոֆիլի ամրանային պողպատի 1 մ երկարության քաշի, ինչպես նաև պարբերական պրոֆիլների համար քաշի թույլատրելի շեղումների ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն N 8 աղյուսակով սահմանված արժեքներին: | Կանոնակարգի 28-րդ կետ | փորձա-քննություն | 0.7 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞ք յուրաքանչյուր ամրանային ձող ունի արտադրող կազմակերպության անվանումը և ամրանի մակնիշը, գլոցվածքային մակնշում՝ ոչ ավելի քան 1,8 մետր հեռավորությամբ։ | Կանոնակարգի 29-րդ կետի | տեսազննում | 0.5 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քպողպատե արտադրանքների յուրաքանչյուր կապի կամ կաժի պիտակը հստակ, պարզ և դյուրընթեռնելի պարունակում է հետևյալ տեղեկատվությունը` | Կանոնակարգի 30-րդ կետի |  |  |  |  |  |  |
|  | արտադրող կազմակերպության անվանումը. | 1-ին ենթակետ | տեսազննում | 1.0 |  |  |  |  |
|  | ամրանային պողպատի դասը, որից պատրաստվել է արտադրանքը, մակնիշը, տրամագիծը. | 2-րդ ենթակետ | տեսազննում | 1.0 |  |  |  |  |
|  | արտադրման տարեթիվը, ամիսը. | 3-րդ ենթակետ | տեսազննում | 1.0 |  |  |  |  |
|  | խմբաքանակի համարը, զանգվածը. | 4-րդ ենթակետ | տեսազննում | 1.0 |  |  |  |  |
|  | համապատասխանության հավաստման վերաբերյալ տեղեկատվությունը. | 5-րդ ենթակետ | տեսազննում | 1.0 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քկապերով փաթեթավորված պողպատե արտադրանքների վրա ամրակցված է պիտակ: | Կանոնակարգի 31-րդ կետ | տեսազննում | 0.5 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քպողպատե արտադրանքները փաթեթավորվում են կապերի կամ կաժերի ձևով՝ ամրացնելով մետաղալարով կամ մետաղյա ժապավեններով, որոնք կապահովեն պողպատե արտադրանքների պահպանվածությունը՝ դրանց պահման և փոխադրման ժամանակ: | Կանոնակարգի 32-րդ կետ | տեսազննում | 0.5 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քկապերով փաթեթավորված պողպատե արտադրանքների համար փաթեթվածքի զանգվածը չի գերազանցում 15000 կգ-ը, իսկ կաժերով փաթեթավորված պողպատե արտադրանքները՝ 3000 կգ-ը: | Կանոնակարգի 33-րդ կետ | փորձա-քննություն և/կամ փաստաթղթային | 0.8 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քկաժերով փաթեթավորված պողպատե արտադրանքները կապված են 2 հանդիպակաց կապով, իսկ կաժերի կապերը ամրացված են 2 կամ 3 լրացուցիչ կապով: | Կանոնակարգի 34-րդ կետ | տեսազննում | 0.2 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քխմբաքանակի զանգվածը չի գերազանցում 40 տոննան: | Կանոնակարգի 35-րդ կետ | փորձա-քննություն և/կամ փաստաթղթային | 0.5 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քամրանային ձողերն ամրացված են ոչ պակաս 4-6 տեղից` այնպես, որ ամրացման տեղերի հեռավորությունը լինի 2-3 մ: | Կանոնակարգի 36-րդ կետ | տեսազննում | 0.3 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քփաթեթավորված վիճակում պողպատե արտադրանքները պահված և դարսված են դարսակաշարերով՝ հատակից 80-100 մմ բարձրությամբ՝ փակ կամ մթնոլորտային ուղղակի ազդեցությունները բացառող տարածքում: | Կանոնակարգի 38-րդ կետ | տեսազննում | 1.0 |  |  |  |  |
|  | Արդյո՞քկախված ամրանային պողպատի դասից` եռակցելի ամրանային ձողերի համար ածխածնային համարժեքի CЭ մեծությունը չիգերազանցում՝ | Կանոնակարգի 39-րդ կետ |  |  |  |  |  |  |
|  | A 240 C, A 300 C, RB 400 W և A 400 C դասերի համար՝ 0,30-0,52 %-ը. | 1-ին ենթակետ | փորձա-քննություն | 0.3 |  |  |  |  |
|  | RB 500 W և AТ 500 Cև А 500 С դասերի համար՝ 0,35-0,52 %-ը. | 2-րդ ենթակետ | փորձա-քննություն | 0.3 |  |  |  |  |
|  | A 600 C դասի համար՝ 0,40-0,65 %-ը. | 3-րդ ենթակետ | փորձա-քննություն | 0.3 |  |  |  |  |
|  | 32 մմ-ից ավելի տրամագծով RB 400 W և RB 500 W ամրանային պողպատի դասերի ամրանային ձողերի համարածխածնային համարժեքի СЭ մեծությունը՝ 0,57 %-ըոչ ավելի: | 4-րդ ենթակետ | փորձա-քննություն | 0.3 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է | V |  |  |
| 2 | «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |  | V |  |
| 3 | «Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում |  |  | V |

**Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝**

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 22-ի N 607-Ն որոշումը:

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Տեսչական մարմնի ծառայող | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (ստորագրությունը) | (անունը, ազգանունը) |
| Տեսչական մարմնի ծառայող | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (ստորագրությունը) | (անունը, ազգանունը) |
| Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (ստորագրությունը) | (անունը, ազգանունը) |

 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20  թ.»